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	Номер задания в ФОС
	Тип
(з - закрытый,
о – открытый, 
к - комбинированный)
	№ компетенции
	Наименование дисциплин (практик), формирующих данную компетенцию, номер страницы РПД/РПП

	1
	з - закрытый
	ПК 1.1
	ОП 06 Охрана труда,12

	2
	з - закрытый
	ПК 1.5
	ОП 06 Охрана труда,12

	3
	з - закрытый
	ПК 4.2
	ОП 06  Охрана труда,12

	4
	з - закрытый
	ПК 4.5
	ОП 06 Охрана труда ,13

	5
	з - закрытый
	ОК 02
	ОП 06 Охрана труда,12

	6
	о - открытый
	ОК 10
	ОП 06 Охрана труда,13

	7
	з - закрытый
	ПК 1.2
	ОП 06 Охрана труда,12

	8
	з - закрытый
	ПК 1.3
	ОП 06 Охрана труда,12

	9
	з - закрытый
	ОК 07
	ОП 06 Охрана труда,12

	10
	о - открытый
	ПК 4.5
	ОП 06 Охрана труда,13

	11
	з - закрытый
	ОК 10
	ОП 06  Охрана труда,12

	12
	з - закрытый
	ПК 1.1
	ОП 06  Охрана труда,12-13

	13
	о - открытый
	ПК 1.6
	ОП 06 Охрана труда,13

	14
	о - открытый
	ПК 1.2
	ОП 06 Охрана труда,12

	15
	о - открытый
	ПК 1.4
	ОП 06 Охрана труда,12-13

	16
	о - открытый
	ПК 1.5
	ОП 06 Охрана труда ,12

	17
	з - закрытый
	ПК 4.6
	ОП 06 Охрана труда,13

	18
	з -закрытый
	ОК 07
	ОП 06 Охрана труда,12

	19
	з - закрытый
	ПК 4.2
	ОП 06 Охрана труда,13

	20
	з - закрытый
	ОК 03
	ОП 06 Охрана труда,12

	21
	о - открытый
	ПК 1.4
	ОП 06 Охрана труда,12-13

	22
	к - комбинированный
	ОК 07
	ОП 06 Охрана труда,12

	23
	о - открытый
	ПК 4.3
	ОП 06 Охрана труда,12-13

	24
	з -закрытый
	ПК 4.1
	ОП 06 Охрана труда,13

	25
	з -закрытый
	ПК 1.5
	ОП 06 Охрана труда,12

	26
	з -закрытый
	ПК 1.6
	ОП 06 Охрана труда,12

	27
	з -закрытый
	ОК 01
	ОП 06 Охрана труда,13

	28
	о - открытый
	ОК 01
	ОП 06 Охрана труда,13

	29
	о - открытый
	ПК 4.4
	ОП 06 Охрана труда,12

	30
	з -закрытый
	ОК  01
	ОП 01 Основы строительного черчения, 13

	31
	з -закрытый
	ОК 02

	ОП 01 Основы строительного черчения, 13

	32
	з -закрытый
	ПК 1.7
	ОП 01 Основы строительного черчения, 15-16

	33
	к - комбинированный
	ПК 4.2
	ОП 01 Основы строительного черчения, 15-16

	34
	з -закрытый
	ПК 4.4
	ОП 01 Основы строительного черчения, 15-16

	35
	з -закрытый
	ПК 4.6
	ОП 01 Основы строительного черчения, 15-16

	36
	з -закрытый
	ОК 02
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	37
	о - открытый
	ОК 09
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	38
	з -закрытый
	ОК 10
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	39
	з -закрытый
	ПК 1.7
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14-16

	40
	з -закрытый
	ПК 4.2
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14-16

	41
	з -закрытый
	ПК 4.4
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14-16

	42
	з -закрытый
	ПК 4.6
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	43
	з -закрытый
	ОК 01
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	44
	з -закрытый
	ОК 01
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	45
	о - открытый
	ОК 02
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	46
	з -закрытый
	ОК 09
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	47
	о - открытый
	ОК 10
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	48
	з -закрытый
	ПК 1.7
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14-16

	49
	о - открытый
	ПК 4.2
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	50
	з - закрытый
	ПК 4.6
	ОП 01 Основы строительного черчения, 15-16

	51
	з -закрытый
	ОК 09
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	52
	З - закрытый
	ОК 10
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14,15

	53
	о - открытый
	ПК 4.4
	ОП 01 Основы строительного черчения, 14

	54
	з -закрытый
	ОК 01
	ОП 01 Основы материаловедения, 11-13

	55
	з -закрытый
	ОК 02
	ОП 07  Основы материаловедения , 11-13

	56
	к -комбинированный
	ОК 03
	ОП 07  Основы материаловедения ,11-13

	57
	з -закрытый
	ОК 07
	ОП 07  Основы материаловедения , 11-13

	58
	з -закрытый
	ОК 10
	ОП 07  Основы материаловедения ,11-13

	59
	з -закрытый
	ПК 1.1
	ОП 07  Основы материаловедения , 11-13

	60
	з -закрытый
	ПК 1.2
	ОП 07  Основы материаловедения, 12,13

	61
	з -закрытый
	ПК 1.3
	ОП 07  Основы материаловедения , 11

	62
	з -закрытый
	ПК 1.7
	ОП 07  Основы материаловедения, 11,14

	63
	з -закрытый
	ПК 4.1
	ОП 07  Основы материаловедения, 11

	64
	з -закрытый
	ПК 1.1
	ОП 07  Основы материаловедения, 11-13

	65
	з -закрытый
	ПК 1.2
	ОП 07  Основы материаловедения, 12,13

	66
	з -закрытый
	ПК 1.3
	ОП 07  Основы материаловедения, 11

	67
	к -комбинированный
	ПК 1.7
	ОП 07  Основы материаловедения , 11,14

	68
	з -закрытый
	ПК 4.1
	ОП 07  Основы материаловедения,  11

	69
	з -закрытый
	ПК 1.1
	ОП 07  Основы материаловедения, 11-13

	70
	з -закрытый
	ПК 1.2
	ОП 07  Основы материаловедения, 12,13

	71
	о - открытый
	ПК 1.1
	ОП 07  Основы материаловедения, 11-13

	72
	о - открытый
	ПК 4.1
	ОП 07  Основы материаловедения, 11

	73
	о - открытый
	ОК 07
	ОП 07  Основы материаловедения, 11-13

	74
	о - открытый
	ПК 1.2
	ОП 07  Основы материаловедения, 12,13

	75
	о - открытый
	ОК 10
	ОП 07  Основы материаловедения, 11-13

	76
	о - открытый
	ПК 1.1
	ОП 07  Основы материаловедения, 11-13

	77
	о - открытый
	ПК 1.2
	ОП 07  Основы материаловедения, 12,13

	78
	к -комбинированный
	ОК 01
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	79
	з -закрытый
	ОК 02
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	80
	з -закрытый
	ОК09
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 13

	81
	з -закрытый
	ПК 1.3
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	82
	о - открытый
	ОК 09
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	83
	о - открытый
	ОК 06
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	84
	з -закрытый
	ОК 04
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	85
	з -закрытый
	ПК 1.4
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	86
	з -закрытый
	ОК 05
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	87
	з -закрытый
	ОК10
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	88
	з -закрытый
	ПК 1.2
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	89
	о - открытый
	ПК 1.7
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	90
	о - открытый
	ОК10
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	91
	о - открытый
	ПК 1.6
	ОП 02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	92
	з -закрытый
	ОК 10
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	93
	з -закрытый
	ПК 1.5
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	94
	з -закрытый
	ПК 1.7
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	95
	з -закрытый
	ПК 4.2
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	96
	з -закрытый
	ПК 4.3
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	97
	о - открытый
	ПК 4.5
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	98
	о - открытый
	ПК 4.6
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12-14

	99
	з -закрытый
	ПК 4.4
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	100
	з -закрытый
	ПК 4.1
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	101
	о - открытый
	ПК 1.7
	ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 12

	102
	з -закрытый
	ОК 07
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	103
	з -закрытый
	ОК 03
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	104
	з -закрытый
	ОК 07
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	105
	з -закрытый
	ОК 07
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	106
	о - открытый
	ОК 02
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	107
	з -закрытый
	ОК 03
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	108
	з -закрытый
	ОК 01
ОК 03
ПК 1.3
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	109
	з -закрытый
	ОК 03
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	110
	з -закрытый
	ОК 03
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	111
	з -закрытый
	ОК 07
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	112
	з -закрытый
	ОК 07
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	113
	з -закрытый
	ОК 01
ПК 1.3
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	114
	о - открытый
	ОК 10
ПК 1.3
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	115
	з -закрытый
	ОК 03
ПК 1.3
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	116
	з -закрытый
	ОК 03
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	117
	з -закрытый
	ОК 07
ПК 1.3
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	118
	з - закрытый
	ОК 03
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	119
	з - закрытый
	ОК 03
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	120
	о - открытый
	ОК 10
ПК 1.3
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	121
	з - закрытый
	ОК 10
	ОП.08 Основы электротехники, 11-13

	122
	з - закрытый
	ОК 01
	МДК. 01.01Технология штукатурных и декоративных работ, 13-14

	123
	з - закрытый
	ОК 01
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-14

	124
	з - закрытый
	ОК 02
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 14-15

	125
	з - закрытый
	ОК 04, ОК  05
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-20

	126
	з - закрытый
	ОК 03, ОК 04, ОК  06
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-20

	127
	з - закрытый
	ОК 02
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 14-15

	128
	з - закрытый
	ОК 04, ОК 02, ОК  03
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 14-16

	129
	з - закрытый
	ОК 03, ОК 02, ОК 06
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-20

	130
	з - закрытый
	ОК 06, ОК 11,
ПК 1.6
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 22-24

	131
	з - закрытый
	ОК  01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 10, ОК 11
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-20, 22-24

	132
	з - закрытый
	ОК 01, ОК 02, ОК 04, ПК 1.4
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-20

	133
	з - закрытый
	ОК 0, ОК 02, ОК 05, ОК 06
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-20

	134
	о - открытый
	ОК 01, ОК 09, ОК 11,  ПК 1.7
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-20

	135
	з - закрытый
	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-24

	136
	о - открытый
	ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ПК 1.1
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-21

	137
	з - закрытый
	ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 11,  ПК 1.5
	МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ, 13-22

	138
	з - закрытый
	ОК 01, ОК 04, ОК  06, ОК 09, ОК 11,  ПК 1.1
	МДК. 01.01Технология штукатурных и декоративных работ, 13-21








































Тестовые задания
1. Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа.
Работодатели и их объединения вправе устанавливать нормы безопасности при работе на высоте, не противоречащие требованиям настоящих Правил.
При небольших объемах  работ на небольших высотах  используют приставные лестницы, где угол наклона лестницы, к горизонтальной поверхности должен быть:  
А) 650 -750
Б)450 -550
В) 550 -650
Г) 750 -850
Ответ:

2. Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа.
К работе с повышенной опасностью относятся работы, при выполнении которых имеется или может возникнуть производственная опасность вне связи с характером выполнения работы. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разработанных отдельно для каждой конкретной производственной операции. Периодичность проведения повторных инструктажей на работах с повышенной опасностью:
А) 1 месяц
Б) 3 месяца
В) 6 месяцев
Г) 12 месяцев
Ответ:

3. Прочитайте текст и установите соответствие. 
Ожоги бывают четырех  степеней – от легкого покраснения до омертвения  обширных участков кожи. Соотнесите степень глубины поражения кожи ожогов с ее описанием.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Виды степени
	Описание поражений кожи

	А
	1 степень
	1
	покраснение и оттёк кожи

	Б
	2 степень
	2
	образование водяных пузырей

	В
	3 степень
	3
	омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи

	Г
	4 степень
	4
	обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий и костей.



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



4. Прочитайте текст и установите соответствие
	При выполнении работ, связанных с подъёмом и перемещением тяжестей, следует руководствоваться как требованиями Правил, так и требованиями постановлений Правительства РФ.
Соотнесите возрастную категорию рабочих и массой груза, разрешенной к поднятию по технике безопасности:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Возрастная категория рабочих
	Масса груза

	А
	женщинам старше 18 лет
	1
	20

	Б
	подросткам 16—18 лет
	2
	50 кг

	В
	мужчинам старше 18 лет
	3
	не более 10 и 16 кг,

	Г
	подростки моложе 16 лет
	4
	переноска тяжестей не допускается.


Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа.
За нарушение требований охраны труда могут привлечь к ответственности как работодателя, так и руководителя организации, а также ответственного сотрудника или любого другого работника. К какому виду ответственности относится перевод на нижеоплачиваемую работу за нарушение правил безопасного труда:
		А) материальная.
		Б) административное взыскание.
		В) дисциплинарная.
		Г) уголовная.
Ответ:

6. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
На предприятии за период 2019  года усредненный показатель штатной численности был зафиксирован отчетом на уровне 223 человек. За этот отрезок времени произошло 7 несчастных случаев в рабочее время на производственных объектах стройки. В одной из ситуаций травмы были незначительными, больничный лист не оформлялся, временная нетрудоспособность не наступила.
Определить коэффициент частоты травматизма.
Ответ:

7. Прочитайте текст и установите соответствие.
Опасные производственные факторы — это условия или воздействия, которые могут представлять опасность для работников и вызывать негативные последствия для их здоровья и безопасности. Они могут возникать в различных отраслях производства и связаны с несоблюдением правил и норм безопасности, использованием опасных веществ и материалов, а также неблагоприятными физическими и психологическими условиями труда. Соотнесите негативные производственные факторы с их описанием:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Негативные факторы
	Характеристика

	А
	Физические

	1
	вредные вещества, используемые в технологических  процессах;

	Б
	Химические
	2
	изменение температуры окружающей среды, повышенный уровень        шума, вибрации;

	В
	Психофизиологические
	3
	бактерии и вирусы, появляющиеся при не соблюдении правил гигиены.

	Г
	Биологические
	4
	факторы, обусловленные интенсивностью труда.



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



8. Прочитайте текст и установите соответствие. 
Средства индивидуальной защиты — средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
Соотнесите средства  индивидуальной защиты с применением  выполняемой операции:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Средства защиты
	Выполняемая операция

	А
	предохранительные пояса, канаты страховочные, каски)
	1
	оштукатуривание фасада здания

	Б
	резиновые перчатки или напальчник, водонепроницаемые наколенники
	2
	для защиты тела от вредных воздействий внешней среды (механических, термических) ремонтным рабочим

	В
	защитные очки, респиратор

	3
	обеспыливать основание бетонного пола

	Г
	Спецодежда и спецобувь
	4
	укладка плитки



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ:
	
	
	
	



9. Прочитайте текст и установите соответствие.
Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний и своеобразный характер. Проходя через организм человека, электроток приводит к различным воздействиям. Соотнесите действия электрического тока на организм человека.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Действие электрического тока
	Поражения

	А
	Электролитическое
	1
	раздражение и возбуждение живых тканей и сопровождается судорожными сокращениями мышц

	Б
	Термическое
	2
	нагрев кожи и тканей до высокой температуры вплоть до ожогов

	В
	Механическое
	3
	расслоение, разрыв тканей организма в результате электродинамического             эффекта

	Г
	Биологическое

	4
	разложение крови и нарушении ее физико – химического состава



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ:
	
	
	
	



10. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
Одним из средств защиты человека от поражения электрическим током является установка плакатов в опасных местах. Применение знаков и плакатов безопасности в электроустановках связаны с необходимостью запрета операций включения в тех случаях, когда напряжение подавать в сети нельзя. Для этого вам необходимо описать применяемые цвета на плакатах и их назначение.
 Ответ:   

11. Прочитайте текст  и установите последовательность.
Спасение жизни человека, пораженного электрическим током, во многом зависит от быстроты и правильности действий оказывающих ему помощь лиц. Доврачебную помощь нужно начать оказывать немедленно, по возможности на месте происшествия, одновременно вызвав медицинскую помощь.  Для этого вам необходимо установить определенную последовательность действий.
1)освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень;
2) начать выполнять комплекс реанимации (непрямой массаж сердца);
3) прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток;
4) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	Ответ:
	
	
	
	




12. Прочитайте текст и установите соответствие.
Сигнализация является средством предупреждения работающих о наступлении тех или иных событий. По назначению сигнализация бывает оперативной, предупредительная и опознавательная; по способу информации – звуковой, визуальной и комбинированной. Соотнесите сигнальные цвета с областью их применения:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Сигнальный цвет
	Применение

	А
	Красный
	1
	Разрешение определенных действий

	Б
	Желтый
	2
	Сообщение о нормальной работе оборудования

	В
	Зеленый
	3
	Запрещение опасного поведения или действия

	Г
	Синий
	4
	Обозначение возможной опасности, опасной ситуации



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



13. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
Штукатур  Петрова  А.Н. после рождения ребенка вышла на работу в строительную организацию, как только ему  исполнился 1 год. Какой вид инструктажа должен проводить на участке ее непосредственный руководитель?
Ответ:

14. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
По требованию органов государственного надзора и контроля директор строительной фирмы отстранил от работы мастера отделочных работ, не прошедшего обучение и проверку знаний по охране труда не по своей вине. Будет ли ему произведена оплата за время отстранения от работы и в каком размере?
Ответ:

15.Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
Определить затраты рабочего времени за счет заболеваний  на одного рабочего после проведения мероприятий по охране труда. Проведение мероприятий по охране труда уменьшило заболеваемость работающих на 10%. Количество явочных дней в году, которое приходится на одного рабочего, составляет 280 дней. До проведения мероприятий по охране труда потери рабочего времени за счет заболеваний составляли 12 дней на одного работающего.
Ответ:

16. Прочитайте текст и дайте развёрнутый ответ.
Бухгалтер строительной фирмы Пономарева Л.А по дороге с работы зашла в магазин, выходя из которого упала на крыльцо и сломала ногу. Будет ли это событие отнесено к несчастному случаю, связанному с производством? 
Ответ:

17.  Прочитайте и выберите все правильные варианты ответа.
Расследованию и учету  подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие  с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей. Для принятия решений по результатам расследования необходимы следующие документы:
А) выписки из журналов регистрации, инструктажей и протоколов проверки, знаний работника по охране труда;
Б) санитарно – эпидемиологические правила;
В) санитарно – гигиеническая характеристика условий труда работника;
Г) приказ о создании комиссии.
Ответ:
	
18. Прочитайте текст и установите соответствие.
Для сигнализации используют источники света, световые табло, подсветку шкал измерительных приборов, сирены, гудки или звонки.  Соотнесите сигнальные цвета с их смысловым значением:
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Сигнальный цвет
	Смысловое значение

	А
	Красный
	1
	Возможная опасность

	Б
	Желтый
	2
	Безопасность, безопасные условия

	В
	Зеленый
	3
	Предписание во избежание опасности

	Г
	Синий
	4
	Непосредственная опасность



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



19. Прочитайте и выберите все правильные варианты ответа.
Инструкции разрабатываются как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ. Их разрабатывают руководители производственных подразделений на основе типовых инструкций и требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и другой документации. После согласования с уполномоченными или доверенными лицами от общественных организаций они утверждаются руководителем предприятия (организации). 
Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы: 
А) общие требования безопасности;
Б) требования безопасности перед началом работы;
В) требования безопасности во время перерыва;
Г) требования безопасности во время отпуска.
Ответ:

20. Прочитайте текс и установите последовательность.
Основные цели первой помощи - спасение жизни пострадавших, предупреждение возможных осложнений, подготовка к эвакуации, быстрейшая эвакуация для оказания других видов медицинской помощи. Для этого вам необходимо выполнить  определенную последовательность действий по оказанию первой медицинской помощи:
1) определить вид необходимой помощи — первой медицинской или реанимационной;
2) диагностировать вид, характер и тяжесть поражения, травмы, оценить состояние пострадавшего;
 3) приступить к оказанию реанимационной или первой помощи в соответствии с существующими рекомендациями в полном объеме установленных комплексов;
 4) освободить пострадавшего от воздействия травмирующих факторов.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	Ответ:
	
	
	
	


	

21. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
Оцените производственный риск на предприятии, общее количество рабочих мест составляет 260. Проведение аттестации рабочих мест показало, что не отвечают нормативным требованиям 48 мест.
Ответ:

22. Прочитайте и выберите все правильные варианты ответа и запишите аргумент, обосновывающие выбор ответа.
Выберите из Перечня несчастные случаи, которые по решению комиссии по расследованию признаются связанными с производством. Несчастные случаи произошли с работником в период:
А) выполнения задания работодателя, в нерабочее время, во время отпуска, в выходные и праздничные дни;
Б) следования работника к объекту (между объектами) обслуживания по утвержденному маршруту или какому-либо объекту по поручению работодателя;
В) использования оборудования в личных целях без разрешения работодателя;
Г) выполнения работ в интересах предприятия, но не входящих в его функциональные обязанности.
Ответ: 

Обоснование:

23. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
Маляр - плиточник Осипова Н.И. после рождения ребенка вышла на работу в строительную фирму, как только ему  исполнился 1 год 2 месяца. Какой вид инструктажа должен проводить на участке ее непосредственный руководитель?
Ответ:

24. Прочитайте текст и установите соответствие.
Опасные  и вредные  производственные  факторы  (ОВПФ) - это условия трудового процесса, которые могут стать причиной травм, ухудшения здоровья или гибели работников.  Соотнесите виды источников травмы с механическими факторами силового воздействия.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Источники
	Механические факторы силового воздействия

	А
	Перемещаемые контейнеры
	1
	Острые кромки

	Б
	Подъемно – транспортные механизмы
	2
	Высота, падающие предметы

	В
	Подвижные части станков и технологического оборудования
	3
	Механические колебания - вибрация

	Г
	Обрабатывающий инструмент
	4
	Движущие машины, механизмы, материалы, изделия, части разрушившихся изделий, конструкций, механизмов



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



25. Прочитайте текс и установите последовательность.
Соблюдение норм охраны труда и правил техники безопасности позволяют предупредить и избежать различного рода  травмирования,  при получении  травмы необходимо оказать пострадавшему (первую доврачебную) помощь. Для этого вам необходимо установить определенную последовательность действий при оказании помощи при небольших кровотечениях:
1) Забинтовать рану;
2) Наложить на рану бинт;
 3) Смочить бинт йодом;
 4)Промыть рану водой.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	Ответ:
	
	
	
	




26. Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа
В каких количествах можно хранить легко воспламеняющиеся жидкости непосредственно на месте проведения работ:
А) не более суточного расхода
Б) не менее суточного расхода
В)  не менее 3 суток.
         Г) более 3 суток
Ответ:

27. Прочитайте текст и выберите все правильные варианты ответа.
Цветная штукатурка – это особый вид отделочного материала, который позволяет создать яркий и оригинальный дизайн фасадов зданий. Он представляет собой смесь из различных компонентов, включая цемент, песок, пигменты и добавки, которые придают ему не только красивый цвет, но и долговечность. При использовании цветной штукатурки запрещается применять красящие пигменты:
	А) свинцовый сурик
	Б) охру
	В) сухую известковую краску
	Г) краситель на основе бронзы
Ответ:

28. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ
Относительным показателем тяжести травматизма и требующим дополнительный анализ и интерпретацию является коэффициент тяжести травматизма. Он учитывает факторы, такие как тяжесть произошедших несчастных случаев, наличие профессиональных заболеваний, эффекта от производственного травматизма и других факторов.
Рассчитать коэффициент тяжести травматизма, при общем количестве случаев травматизма за два года - 70, а количество случаев с временной нетрудоспособностью более 5 дней — 15. 
Ответ:

29. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
В организации в течение 2020  года усредненный показатель штатной численности составил по  отчету  в количестве  198  человек. За данный промежуток времени произошло 8  несчастных случаев в рабочее время на строительных объектах организации. В одной из ситуаций травмы были незначительными, больничный лист не оформлялся, временная нетрудоспособность не наступила.
Рассчитать коэффициент частоты травматизма в организации.
Ответ:

30. Прочитайте текст, выберите  правильный ответ 
В практике часто приходится вычерчивать различные детали, уменьшая их или увеличивая. Масштабы чертежей стандартизированы. 
Масштаб это –
	А) пропорциональное уменьшение размеров на чертеже
	Б) отношение линейных размеров   изображения предмета к действительным
	В) расстояние между точками на плоскости
	Г) расстояние между контуром детали и размерной линией
Ответ:

31.Прочитайте текст и установите соответствие.  
	А)  школы                    1)  чертежи инженерных сооружений 
	Б) здания заводов        2) чертежи сельскохозяйственных сооружений
	В) мосты                      3) чертежи гражданских сооружений
	Г) склады                     4) чертежи промышленных сооружений 

Ответ: Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



32. Прочитайте текст и установите соответствие. 
Контуры большинства предметов и объектов состоят из сочетаний различных линий (прямых, дуг, окружностей), пересекающихся между собой и плавно переходящих одна в другую. Такие плавные переходы называются сопряжением. Какие сопряжения предоставлены на чертеже?
 А) [image: ]    Б) [image: ]   В) [image: ]   Г) [image: ]

1 – сопряжение двух параллельных прямых;
2 – сопряжение тупого угла;
3 – сопряжение острого угла;
4 – сопряжение прямого угла

Ответ: Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	




33. Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запиши аргументы, обосновывающие выбор ответа.  
Качество изготовления чертежей зависит от правильно выполненных геометрических построений, рациональные приемы, которых необходимо знать. Какие приемы не относится к геометрическим построениям?
А) выполнение сопряжений
Б) выполнение основной надписи
В) деление окружности на части
Г) деление отрезка на части
Ответ:
Обоснование:

34. Прочитайте текст и установите соответствие. 
Для уточнения разновидности материала, в частности материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью. Сопоставьте название и графическое обозначение материалов.	
А) керамика                           [image: ] 1               	

Б) жидкости                           [image: ]  2	

В) металлы                             [image: ] 3   
Г) стекло                                  [image: ]  4

Ответ: Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



35. Прочитайте текст и установите соответствие. 
Технические приемы изображения архитектурной формы на чертеже зависят и от характера этой формы. Пластическая форма лучше всего выявляется светотенью, а плоскостная и многоцветная – тоном или цветом.
Светотеневая моделировка формы может выполнять акварелью, цвет, которой выбирается независимо от цвета источника освещения. Установите цвета, относящиеся к теплому и холодному колориту.
1) зеленый  2) желтый   3) синий   4) красный  

	А) холодный колорит
	Б) теплый колорит

	
	

	
	

	
	



36. Прочитайте текст, выберите один правильный ответ. 
При выполнении и оформлении чертежей необходимо руководствоваться правилами, установленными стандартами. СПДС  - это 
А) Единая система конструкторской документации
Б) Система проектной документации для строительства
В) Государственная система стандартизации
Г) Отраслевые стандарты

Ответ:

37.  Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. 
Какое санитарно-техническое оборудование расположено в ванной комнате?
[image: ]
Ответ:

38. Прочитайте текст, выберите   правильный ответ. 
В рабочий комплект чертежей промышленных зданий и сооружений входят 
А) чертежи генерального плана и транспорта, архитектурно-строительные,
железобетонных и  металлических конструкций, санитарно-технических устройств, отопления и вентиляции;
Б)  чертежи железобетонных конструкций, металлических конструкций, чертежи деталей;
В) чертежи генерального плана и транспорта, архитектурно-строительные,
железобетонных конструкций.
Г) чертежи   архитектурно-строительные, металлических конструкций, санитарно-технических устройств, отопления и вентиляции;
Ответ:

39. Прочитайте текст и установите последовательность.
1) Проводятся линии проекционной связи  
2) Проставляются размеры детали.
3) Обводятся контуры детали сплошной основной толстой линией
4) Строятся оси фронтальной, горизонтальной и профильной плоскостей  

	
	
	
	



40. Прочитайте текст, выберите один правильный ответ. 
При выполнении и оформлении чертежей необходимо руководствоваться правилами, установленными стандартами. СПДС  - это 
А) Единая система конструкторской документации
Б) Система проектной документации для строительства
В) Государственная система стандартизации
Г) Отраслевые стандарты
Ответ:

41.   Прочитайте текст и установите соответствие в  наименовании красок и их цвета.

А) красный               1) белила (цинковые);
Б) оранжевый          2) изумрудная зелень;
В) зеленый               3) охра красная;
Г) белый                   4) кадмий оранжевый;	

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



42. Прочитайте текст, выберите  правильный ответ.
Сколько плитки размером 50х50 понадобится в парную, если площадь парной составляет 8м2?
[image: ]

 А) 47шт;         Б) 32шт;             В) 26шт.    Г) 20шт

43. Прочитайте текст и установите соответствие. Масштаб это отношение линейных размеров к действительным. Масштаб может быть выражен числом или изображен графически. 

	А)   М 1:1
	1) масштаб уменьшения

	Б)  М 1:2000
	2) масштаб в натуральную величину

	В)  М 1:2
	3)масштаб проектирования генеральных планов крупных объектов

	Г)  М 5:1
	4) масштаб увеличения



Ответ: Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



44. Прочитайте текст и установите последовательность. Эскиз детали – это чертеж, предназначенный для временного использования в производстве, выполненный от руки, в глазомерном масштабе, с соблюдением пропорций изображаемого предмета. Если изделие предполагается использовать многократно, то по эскизу выполняют чертеж. Эскиз выполняется в определенной последовательности:
1) как расположить виды на листе бумаги
2) решить, какой вид принять за главный – «вид спереди», в котором более характерна форма детали
3) нужно ли применять дополнительные виды, разрезы и сечения
4) определить минимальное, но необходимое количество видов для данной детали

 Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:

	
	
	
	
	



45. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. Все знаки и цифры пишут по направлению размерной линии, справа налево или снизу вверх. Знаки на чертеже означают:
А) R10
Б) Ø12
В)  [image: ]
Г) L200
Ответ:

46.Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Проектно-конструкторская документация является объектом государственной и международной стандартизации.
При оформлении строительных чертежей руководствуются правилами, установленными:
А) только системой стандартов ЕСКД
Б) только системой стандартов СПДС
В) международной организацией по стандартизации ИСО
Г) системой стандартов ЕСКД и СПДС
Ответ:

47.Прочитайте текст  и дайте развернутый ответ, описав условные графические обозначения материалов в сечениях. 
Допускается применять дополнительные обозначения материалов в сечениях. Для уточнения разновидности материала, графические обозначения следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа.  Что обозначают данные условные обозначения?
А[image: ] Б [image: ]   В [image: ]  Г [image: ]

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



48.  Прочитайте текст и выберите один правильный ответ. Строительные чертежи зданий и инженерных сооружений составляют по общим правилам прямоугольного проецирования на основные плоскости проекций. Изображения зданий на строительных чертежах имеют свои названия. Напишите название данного чертежа и дайте его определение.
[image: ]
А) план здания;       Б) разрез здания;        В) фасад здания    Г) главный вид

Ответ:

49. Прочитайте текст  и дайте развернутый ответ, запишите аргументы. При выполнении строительных чертежей часто производят геометрические построения с помощью угольника и циркуля. Как выполнить деление окружности на 3 равные части.

Ответ:

50. Прочитайте текст и установите соответствие между чертежом и его изображением. Планы, фасады, разрезы, достаточно систематизированные изображения.
А[image: Описание: разрез 1-1]                    1) генеральный план
Б[image: Описание: фасад]  2) план здания
В    [image: ]         3) разрез здания
Г [image: ] 4) фасад здания
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



51. Прочитайте текст и установите соответствие. Производственные детали и узлы строительных конструкций всегда можно мысленно расчленить на составляющие их элементы, которые состоят из геометрических тел:
А) призма           1) [image: ]
Б) конус              2) [image: ]
В)  пирамида       3) [image: ]
Г) цилиндр          4) [image: ]

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



52. Прочитайте текст и установите соответствие. Марка, проставляемая на чертеже состоит из буквенного обозначения, показывающего к какому комплекту рабочих чертежей проекта относится данный лист: 
А) интерьеры                           1) КД
Б) конструкции деревянные   2) ГП
В) архитектурные решения    3) АИ
Г) генеральный план               4) АР

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



53. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
Чертежи деталей в зависимости от назначения и способа выполнения изображений подразделяются на эскизы и собственно чертежи деталей. Эскизы, так же как и рабочие чертежи, выполняют по методу прямоугольных (ортогональных) проекций с соблюдением правил  проекционного черчения.
Эскиз детали - это
Ответ: 

54. Прочитайте текст и установите соответствие
Вяжущее вещество – это порошкообразные материалы, которые при соприкосновении с водой быстро затвердевают, образуя камень. Соотнесите вид вяжущего вещества с внешними признаками. 
К каждой позиции в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Внешние признаки
	Вяжущее вещество

	А. Цемент
	1. Вещество светло-коричневого цвета, при соединении с водой растворяется, образуя липкую массу после затвердевания образует твердое вещество

	Б. Глина
	2. Порошок белого цвета, при соприкосновении с водой начинает бурлить. После окончания бурления, полностью растворяется, образуя «тесто»

	В. Гипс
	3. Порошок серого цвета, при соприкосновении с водой затвердевает, образуя камень

	Г. Известь
	4. Порошок белого цвета, при соприкосновении с водой быстро затвердевает, образуя камень



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



55. Прочитайте текст и установите последовательность
Гипсовая штукатурка – материал для пред чистовой или чистовой отделки в отапливаемых помещениях с низкой и нормальной влажностью. При изготовлении гипсового раствора необходимо соблюдать строгую последовательность, чтобы добиться качественного материала.
Установите последовательность изготовления гипсовой штукатурки:
1. Перемешать раствор строительным миксером 2-3 минуты. 
1 Налить чистую воду в ёмкость.
2 Оставить раствор на 3-4 минуты, чтобы добавки полностью растворились. 
3 Медленно засыпать сухую смесь в нужном количестве.

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



56. Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:
Выбор того или иного вида штукатурного раствора во много зависит от характеристик помещения, где проводятся отделочные работы. 
Подберите вид раствора для оштукатуривания подвального помещения и обоснуйте свой ответ:
А) гипсовый раствор 
Б) известковый раствор
В) глиняный раствор
Г) цементный раствор

Ответ: ______________
Обоснование: _________________________________________________________

57. Прочитайте текст и установите соответствие
Огнестойкость- способность материала сохранять физико- механические свойства при воздействии огня и высоких температур. Определяется пределом огнестойкости. Соотнесите степень огнестойкости с видом материала.
К каждой позиции в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Материал
	Пример материала

	А. Легкосгораемые
	1. Бетон

	Б. Сгораемые
	2. Бумага

	В. Трудносгораемые
	3. Дерево

	Г. Несгораемые
	4. Пластмасс



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



58. Прочитайте текст и установите соответствие
Сложные строительные растворы – это пластичные материалы, изготавливаемые на смешанных вяжущих веществ в соответствии с ГОСТом 28013-98. Наиболее распространены растворы, в которых одним из вяжущих является цемент. Установите соответствие между составом и пропорциями изготовления этих растворов.
К каждой позиции в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Состав
	Пропорции

	А.  Цементного раствора (цемент: песок)
	1. 1:1:2

	Б. Цементно-известкового раствора (цемент: известь: песок)
	2.  1:4:6

	В. Цементно-глиняного раствора
 (цемент: глина: песок)
	3.1:1

	Г. Гипсоцементный раствор (цемент: гипс)
	4. 1:4



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



59. Прочитайте текст и установите соответствие
Качеством материала называется совокупность его свойств, удовлетворяющих определенные потребности в соответствии с назначением. Механические свойства характеризуют способность материалов сопротивляться действию внешних сил. Соотнесите вид механического свойства материала с его определением. 
К каждой позиции в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Вид механического свойства
	Определение

	А. Прочность
	1. свойство материалов восстанавливать свои размеры и форму после прекращения действия нагрузки.

	Б. Вязкость
	2. свойство материалов разрушаться под действием внешних сил без остаточных деформаций.

	В. Упругость
	3. способность материала сопротивляться разрушающему воздействию внешних сил.

	Г. Хрупкость
	4. свойство материала сопротивляться разрушению под действием динамических нагрузок



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



60. Прочитайте текст и установите соответствие
В зависимости от состава штукатурной смеси изменяется время застывания штукатурки.
Соотнесите вид раствора со сроком схватывания.
К каждой позиции в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Вид раствора
	Срок схватывания

	А. Гипсовый
	7 часов

	Б. Цементно-песчаный
	30 минут

	В. Известковый
	2 часа

	Г. Глиняный
	12 часов



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



61. Прочитайте текст и установите последовательность.
Оштукатуривание стен – это важный этап внутренних и наружных отделочных работ, направленный на выравнивание основания путем нанесения цементной смеси. Для того чтобы добиться качественной оштукатуренной поверхности необходимо соблюсти правила последовательности подготовительных работ. 
Составьте алгоритм последовательности штукатурных работ:
1. Приготовить раствор для оштукатуривания
1. Подготовить основание под штукатурку
2. Нанести раствор на поверхность
3. Установить маяки для штукатурки 

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



62. Прочитайте текст и установите соответствие
Количество штукатурных слоев зависит от качества и материала поверхности. Выделяют несколько видов штукатурных слоев, каждый выполняет свою функцию.
Установите соответствие между названием слоя штукатурки и его функцией.
К каждой позиции в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Название слоя
	Функция  слоя

	А. Обрызг.
	1. Выравнивает поверхность

	Б. Грунт
	2. Избавляет поверхность от небольших несовершенств

	В. Накрывка
	3.  Сглаживание поверхности

	Г.  Затирка
	4. Улучшает сцепляемость поверхности со следующим штукатурным слоем



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



63. Прочитайте текст и установите последовательность.
При  определении  качества керамических плиток по внешним признакам необходимо строго соблюдать определенную последовательность. Восстановите ее:
1. С помощью штангенциркуля с точностью до 0,2–0,3 мм измерить размеры плиток и определить отклонения от номинальных размеров по длине, ширине и толщине.
2. Определить однотонность цвета лицевых поверхностей плиток.
3. Металлическим угольником проверить правильность прямых углов плиток (косоугольность). 
4. Определить наличие дефектов (трещин, посечек, цеков, щербин, зазубрин и т.д.).
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



64. Прочитайте текст и установите последовательность
Песок, предназначенный для строительных работ, должен обязательно удовлетворять требованиям норм относительно зернового состава. Зерновой состав песка определяют путем рассева песка на стандартном наборе сит.
Установите последовательность определения зернового состава и модуля крупности песка:
1. Просеивание песка через сита 5 и 10 мм
1. Взвешивание остатка на ситах
2. Определение частного остатка
3. Высушивание пробы песка  

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



65. Прочитайте текст и установите последовательность.
Перед добавлением извести в штукатурный раствор ее необходимо погасить. Тогда штукатурка будет значительно прочнее держаться на основе, а раствор при ее добавлении становится более пластичным.
При процессе гашения извести  необходимо соблюдать строгую последовательность.
Установите последовательность процесса гашения извести:
1. Добавить воды в пропорции 1:1
1. Перемешать раствор. 
2. Закрыть крышкой и дать настояться. 
3. Насыпать известь в железную емкость. 

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



66. Прочитайте текст и установите последовательность
Выполнение улучшенной штукатурки состоит из нескольких этапов работ.
Установите последовательность оштукатуривания поверхности:
1. Провешивание поверхности и установка маяков
1. Нанесение слоя обрызга, затем грунта
2. Зачистка поверхности
3. Нанесение накрывочного слоя

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



67. Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:
Заключительная стадия оштукатуривания основы подразумевает устранение проблемных зон, выравнивание поверхности с помощью затирки.
Выберите когда целесообразно производить затирку оштукатуренной поверхности и обоснуйте ответ:
А. Когда поверхность еще влажная
Б. Сразу после нанесения штукатурки
В. После полного высыхания 
Г. После того как раствор схватится 

Ответ: __________________
Обоснование: ___________________________________________

68. Прочитайте текст и установите соответствие
Класс истираемости плитки или класс износостойкости у керамики с глазурью определяет одна из 5 групп PEI. Каждый класс показывает, в каких помещения следует использовать такие облицовочные изделия.
Соотнесите класс истираемости плитки с видом помещения, где ее можно использовать.
К каждой позиции в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Класс истираемости плитки
	Виды помещения

	А. PEI 1
	1. Торговые центры

	Б. PEI 2
	2. Офис с небольшим потоком людей

	В. PEI 3
	3. Спальные комнаты

	Г. PEI 4
	4. Ванная комната, санузел



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



69. Прочитайте текст и установите соответствие.
Опытные строители отделочники перед началом работ сразу подготавливают необходимый инструмент, чтобы все было под рукой и ничто не отвлекало от выполнения поставленных задач строго по технологии.
Соотнесите названия инструментов с их предназначением.
К каждой позиции в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Название
	Предназначение

	А. Миксер
	1. Необходим для  накидывания цементной смеси на основание

	Б. Правило
	2. Позволяет получить идеально ровную поверхность и правильно выставить плоскость.

	В. Шпатель
	3. Необходим для смешивания всех компонентов штукатурной смеси, который сделает раствор однородным.

	Г. Маяк

	4. Выравнивает поверхность в процессе оштукатуривания и убирает излишки штукатурки во время подрезки



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



70. Прочитайте текст и установите последовательность.
Раствор для оштукатуривания  применяется с целью выравнивание поверхности и ее подготовки к последующей отделке. Состав раствора для штукатурки может отличаться в определенных пределах, так как в мире существует несколько разновидностей рабочих смесей. 
Установите последовательность изготовления раствора цемента для штукатурки:
1. Ввести половину сухой смеси;
2. Высыпать оставшийся наполнитель, ещё раз перемешать
3. Размешать смесь
4.  Залить воду в ёмкость;

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



71.  Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.
Для чего применяются  гидроизоляционные строительные материалы? Приведите не менее трех примеров таких материалов.
Ответ



72. Прочитайте задачу и решите ее.
Определить количество облицовочной плитки для поверхности 4 кв.метра, если размеры плитки 30*30 см.

Ответ



73. Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ. 
Какие средства применяют для защиты глаз при выполнении штукатурных работ и от чего они оберегают. 

Ответ



74. Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ. 
Написать состав известково-цементного раствора и область его применения.

Ответ



75. Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ.
Для чего необходима стандартизация материалов и какие существуют основные стандарты?
Ответ



76. Прочитайте задачу и решите ее.
Определить требуемое количество сухой штукатурной смеси для площади стены 16кв. метров, если средняя толщина штукатурного слоя 14мм, а расход сухой штукатурки на 1кв. метр при толщине слоя 10мм. = 8,5 кг. 
Ответ




77. Прочитайте вопрос и дайте развернутый ответ. 
Зачем необходимы наполнители в штукатурном растворе, какие виды наполнителей  бывают.

Ответ



[bookmark: _GoBack]78. Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
При приемке штукатурных работ, руководствуясь СНиП 3.04.01—87, предъявляют следующие требования: 
А) основаниеможет быть зыбким
Б) штукатурка не должна отслаиваться от поверхности стен 
В) поверхности могут быть с усадочными трещинами
Г) поверхности могут быть с дутиками и потеками раствора

Ответ:
Обоснование:

79.Прочитайте текст и установите соответствие.
Для выполнения строительных процессов требуются рабочие разной квалификации. 
Соотнесите квалификационный рабочий разряд штукатура к его характеристикам работ.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Рабочий разряд
	Характеристика работ

	А
	штукатур 2 разряда
	1
	выполнение особо сложных работ при оштукатуривании поверхностей

	Б
	штукатур 3 разряда
	2
	выполнение  простых работ при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки

	В
	штукатур 4 разряда

	3
	выполнение простейших работ при оштукатуривании поверхностей

	Г
	штукатур 6 разряда
	4
	выполнение работ средней сложности при оштукатуривании поверхностей


Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



80 . Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между видами работ и операции, которые входят в их технологию: 
	
	Вид работ
	Название операции

	А
	Малярные работы
	1
	шлифование

	Б
	Штукатурные  работы
	2
	шпатлевание

	В
	Облицовочные работы
	3
	нанесение обрызга

	Г
	Декоративные работы
	4
	затирка



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	




81.Прочитайте текст и установите соответствие между дефектами при устройстве гидроизоляции и причиной их возникновения, к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца:
	Дефекты
	Причина возникновения

	А)отслоение рубероида
	1-наличие воздуха под полотном

	Б)вздутые места на полотне рубероида
	2- мастика нанесена только на основание



82. Прочитайте текст и запишите	развернутый обоснованный ответ. Во время выполнения облицовочных работ в сыром помещении, для  освещения рабочего места облицовщику необходим переносной светильник. С каким напряжением электрического тока ему разрешено использовать переносные светильники? 
Ответ: 

83.   Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.
Рассчитать площадь стены для оштукатуривания, если высота равна 3м и длина равна 5м. Чему  равна площадь стены, подлежащая оштукатуриванию?
Ответ:

 84. Прочитайте текст, выберите правильный ответ
Подключать электрооборудование к сети путем соединения и скручивания концов проводов:
А) запрещается
Б) разрешается
В) можно соединить один провод
Г) один провод соединять нельзя
Ответ: 

85. Прочитайте текст и установите соответствие.
Для выполнения строительных процессов требуются рабочие разной квалификации. Соотнесите квалификационный рабочий разряд штукатура к его характеристикам работ.
К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	Рабочий разряд
	Характеристика работ

	А
	Облицовщик- плиточник 2 разряда
	1
	облицовка на растворе сплошных прямолинейных стен и полов по готовым маякам
	

	Б
	Облицовщик- плиточник 3 разряда
	2
	подготовка поверхности под облицовку
	

	В
	Облицовщик- плиточник 4 разряда
	3
	составление и укладка крупных художественных панно
	

	Г
	Облицовщик- плиточник 6 разряда
	4
	облицовка на растворе и мастиках сплошных прямолинейных поверхностей
	



  Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



86. Прочитайте текст и установите последовательность. Установите технологическую последовательность нанесения однослойной гипсовой штукатурки:
1) установка металлических маяков и уголков по уровню
2) подготовка и грунтование поверхности
3) срезание неровностей и затирка, заглаживание поверхности
4) нанесение и разравнивание растворной смеси
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



87. Прочитайте текст и установите соответствие
Установите соответствие между строительными процессами и относящимися к ним видами работ, к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца
	Строительные  процессы
	Виды работ

	А) отделочные и декоративные работы
	1) монтаж водоснабжения, отопления

	Б) специальные работы
	2) наружная и внутренняя отделка зданий

	В) каменные  работы
	3) установка оконных, дверных блоков

	Г) плотничные работы
	4) возведение стен


 Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



88. Прочитайте текст и установите последовательность.
Установите технологическую последовательность сухого железнения бетонной поверхности:
1)втереть распыленную смесь в поверхность гладилкой 
2) смешать мелкую фракцию песка с цементом в пропорции 1:1
3) с помощью сита распылением нанести смесь на свежеуложенную массу бетона
4) просеять песок
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	



89. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
Ширина помещения 8 м, длина помещения 10м, чему равна площадь потолка 
Ответ: 

90. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
Рассчитать площадь потолка для оштукатуривания, если длина потолка равна 4 м и ширина потолка равна 4 м. Чему  равна площадь потолка, подлежащая оштукатуриванию?
Ответ:

91. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ
Для облицовки плиток 10×10 потребовалось 2,5 кг/м2 универсальной клеевой сухой смеси. Какое количество смеси потребуется для облицовки 2м2
Ответ: 

92. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие: маяков и  марки с их назначение, к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца:

	Маяки
	Назначение

	А. маяк опорный
	1
	плитка, уложенная на раствор и определяющая уровень настилаемого слоя

	Б. маяк реперный
	2
	метка, небольшая объемная площадка-маркер, заданной высоты

	В. марка
	3
	знак, фиксирующий точку облицовочной поверхности

	Г. промежуточный
	4
	 для устройства ровного основания



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



93. Прочитайте текст и установите соответствие. Установить соответствие неровностей поверхности от проектной и качества отделки поверхности, к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца:
	Качество отделки
	Допустимые отклонения

	А высококачественная отделка
	1- не более 2 неровностей глубиной или высотой до 2мм

	Б улучшенная отделка
	2- не более 3 неровностей глубиной или высотой до 5мм

	В простая отделка
	3-не более 2 неровностей глубиной или высотой до 3мм

	Г декоративная отделка
	4- не более 2 неровностей глубиной или высотой до 2мм


 Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



94.Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Отделку жилых домов высотой до девяти этажей начинают:
А) с верхних этажей
Б) с 1 этажа
В) с 3 этажа
Г) с 5 этажа
Ответ:

95.Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между конструктивными элементами облицовки и их определением, к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца:
	А) плинтус
	1.верхний ряд облицовки из фигурных или плоских плиток

	Б) карниз
	2. нижний ряд, из фасонных плиток, которые зрительно отделяют стену от пола

	В) фриз
	3 ряд из цветных или утолщенных плиток, уложенных выше плинтуса

	Г) цоколь
	4 полоса плиточного покрытия пола, расположенная по его периметру и отличающаяся по цвету или рисунку от основного фона облицовки, покрытия пола



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



96. Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
Подключать электрооборудование к сети путем соединения и скручивания концов проводов:
А) запрещается
Б) разрешается
В) можно соединить один провод
Г) один провод соединять нельзя
Ответ:

97. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ.
Ширина помещения 3 м, длина помещения 4м, чему равна площадь потолка 
Ответ: _____

98. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
Для укладки плитки 40×40см, потребовалось 3,7кг/м2 клеевой смеси на основе быстротвердеющего цемента. Рассчитайте количество смеси для 3м2
Ответ:

99. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие зданий по этажности, к каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца:
	Здания
	Количество этажей

	А
	малоэтажные
	1.
	5-12этажей

	Б
	средней этажности
	2.
	до 5 этажей

	В
	повышенной этажности
	3.
	более 20 этажей

	Г
	высотные
	4
	12-20 этажей



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



100. Выберите один правильный ответ.
Керамические прямоугольные плитки при диагональной облицовке устанавливают к фризовому ряду под углом:
А)450
Б)300
В)700
Г) 1000
101.Прочитайте текст и запишите развернутый ответ.
Для оштукатуривания декоративной штукатуркой «Короед» с фракцией 2мм  на 1м2 требуется 2 кг. Рассчитать количество штукатурки для 10 м2
Ответ: _____
[bookmark: _GoBack1][bookmark: _GoBack1]
102. Прочитайте текст и установите соответствие.     
Соотнесите виды электрических машин и соответствующие им элементы  конструкций. 
К каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	
	Виды электрических машин
	
	Элементы конструкции

	А
	Асинхронный двигатель
	1
	Коллектор

	Б
	Трансформатор
	2
	Обмотка возбуждения

	В
	Синхронный двигатель
	3
	Короткозамкнутый ротор

	Г
	Двигатель постоянного тока
	4
	Ввод



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



103. Прочитайте текст и установите соответствие между электротехническими параметрами и соответствующими им определениями:
К каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	
	Электротехнические параметры
	
	Определения

	А
	Реактивная мощность
	1
	Относительная разность скоростей ротора и магнитного поля

	Б
	Активная мощность
	2
	Электроэнергия выработанная источником

	В
	Полная мощность
	3
	Электроэнергия преобразуется в другой вид энергии

	Г
	Скольжение ротора
	4
	Электроэнергия проходит от источника к потребителю и обратно



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



104. Прочитайте текст и установите соответствие между электротехническими аппаратами и соответствующими им назначениями:
К каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	А
	Асинхронный двигатель
	1
	Гистерезис

	Б
	Трансформатор
	2
	Напряженность

	В
	Магнитопровод
	3
	Скольжение

	Г
	Магнитное поле
	4
	Ввод



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



105. Прочитайте текст и установите соответствие между электротехническими обозначениями и соответствующими  им определениями:
К каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	А
	НН
	1
	Число витков

	Б
	ω
	2
	Магнитный поток

	В
	А, В, С
	3
	Обмотка низшего напряжения

	Г
	Ф
	4
	Начала обмоток



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



106.[image: ] Решите задачу и запишите ответ.
Для резистора R при UR=20 В ток равен

А	 3 А
Б	 4 А
В	 5 А
Г	 6 А

Ответ: 

107. Прочитайте текст и установите соответствие.
В двигателях переменного тока используется силовое взаимодействие движущегося магнитного поля, созданного неподвижной частью машины, с индуктируемым этим полем током, возникающим при пересечении движущимся магнитным полем замкнутых витков провода, размещенных на подвижной части машины.
Соотнесите электротехнические элементы конструкции и соответствующие им аппараты:
К каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	
	Электротехнические элементы
	
	Электрические машины и аппараты

	А
	Магнитопровод
	1
	Асинхронный двигатель

	Б
	Обмотка якоря
	2
	Машина постоянного тока

	В
	 Коллектор
	3
	Трансформатор

	Г
	Короткозамкнутый ротор
	4
	Синхронная машина



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



108. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
При параллельном соединении проводников величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включенных проводников.
Особенностью параллельного соединения является
	А) Одинаковое сопротивление
	Б) Одинаковая мощность
	В) Одинаковое напряжение
	Г) Одинаковый ток
Ответ:

109. Прочитайте текст и установите соответствие.
Установите соответствие между электротехническими элементами и соответствующими им явлениями:
	
	Электротехнические элементы
	
	Явления

	А
	Трансформатор
	1
	Реактивная мощность

	Б
	 Двигатель постоянного тока
	2
	p-n переход

	В
	Транзистор
	3
	Магнитный поток

	Г
	Синхронный компенсатор
	4
	Механическая коммутация



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



110. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Известно, что электрическая цепь – это совокупность определённых устройств, которые обеспечивают постоянное, непрерывное прохождение электрического тока. 
	Режим работы электрической цепи, при котором ток, напряжение, мощность соответствуют номинальным параметрам называется:
	А) Рабочий режим
	Б) Номинальный режим
	В) Режим холостого хода
	Г) Режим короткого замыкания
Ответ: 
	
111. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
Ввиду того, что электроны, сталкиваясь с частицами проводника, преодолевают некоторое сопротивление движению, принято говорить, что проводники обладают электрическим сопротивлением.
Сопротивление проводника зависит:
	А) От длины проводника
	Б) От площади поперечного сечения проводника
	В) От материала проводника
	Г) От длины проводника, от площади поперечного сечения проводника, от материала проводника
Ответ: 

112. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Электрический ток — направленное движение частиц или квазичастиц, носителей электрического заряда. Последующее электромагнитное взаимодействие между заряженными частицами осуществляется не прямо, а посредством электромагнитного поля.
Электрический ток проходит
А) от точки с большим потенциалом к точке с меньшим
Б) от точки с меньшим потенциалом к точке с большим
В) между равнопотенциальными точками
Г) в любом направлении, независимо от величины потенциалов
Ответ: 

113. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Электродвижущая сила — скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних сил, действующих в квазистационарных цепях постоянного или переменного тока. 
Электродвижущая сила равна
А) отношению силы, действующей на электрически заряженную частицу, к произведению заряда и скорости частицы
Б) отношению силы, действующей на заряженную частицу, к ее заряду
В) линейному интегралу напряженности магнитного поля вдоль рассматриваемого контура
Г) работе, затрачиваемой на перемещение единицы заряда из одной точки поля в другую
Ответ: 

114. Решите задачу и напишите ответ.
Определить напряжение на зажимах генератора при токе нагрузки 1200 А, если его э. д. с. равна 640 В, а внутреннее сопротивление 0,1 Ом.
А) 640 В
Б) 1200 В
В) 520 В
Г) 1840 В
Ответ: 

115. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Исто́чник ЭДС (идеа́льный источник напряже́ния)  — двухполюсник, напряжение на зажимах которого не зависит от тока, протекающего через источник и равно его ЭДС[
Идеальный источник электрического напряжения – это источник электрической энергии 
А) характеризующийся электродвижущей силой и внутренним электрическим сопротивлением
Б) электрический ток которого не зависит от напряжения на его выводах
В) характеризующийся электрическим током в нем и внутренней проводимостью
Г) электрическое напряжение на выводах которого не зависит от электрического тока в нем
Ответ: 

116.  Прочитайте текст и установите соответствие.
Для этого Вам необходимо установить соответствие между единицами измерения  и  их параметрами:
К каждой позиции, в данном левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:
	
	Единицы измерения
	
	Параметры

	А
	ВА
	1
	Активная мощность

	Б
	Вар
	2
	Реактивная мощность

	В
	Вольт
	3
	Напряжение

	Г
	Ватт
	4
	Полная мощность



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	А
	Б
	В
	Г

	
	
	
	



117. Прочитайте текст и установите последовательность.
	Трансформатор является одним из самых распространённых видов электротехнического оборудования. Трансформатор может нормально работать только при определённых значениях частоты, мощности, токов и напряжений, называемых номинальными.
Для этого Вам необходимо установить определённую  последовательность принципа действия силового трансформатора:
	А) ЭДС;
	Б) Переменный ток;
	В) Источник переменного напряжения;
	Г) Переменный магнитный поток.
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	Ответ
	
	
	
	



118. Прочитайте текст и выберите правильный ответ.
При параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не противоречит условию.
Особенностью параллельного соединения разных сопротивлений не является:
	А) Разное сопротивление
	Б) Разный ток
	В) Одинаковое напряжение
	Г) Одинаковый ток.
Ответ:

119. Прочитайте текст и выберите правильный ответ
Контур - это замкнутый участок электрической цепи (схемы), составленный из одной или нескольких ветвей. Любой замкнутый путь, проложенный через ветви цепи и есть замкнутый контур.
	Соединение, состоящее из трех узлов, 3 ветвей, образующих замкнутый контур называется
	А) Последовательным
	Б) Параллельным
	В) Звездой
	Г) Треугольником.
Ответ:

120. Решите задачу и напишите ответ.
В схеме определить эквивалентное сопротивление, если R1=2 Ом,  R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 1,2 Ом .
[image: ]
А) 8 Ом
Б) 4 Ом
В) 10 Ом
Г) 9,6 Ом.

Ответ:
121. Прочитайте текст и установите последовательность.
Для этого Вам необходимо установить последовательность принципа действия синхронного двигателя.
1) Подача постоянного тока в обмотку возбуждения;
2) Замыкание обмотки возбуждение на сопротивление;
3) Подключение обмотки статора к сети переменного тока;
4) Вращение ротора.
	
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	
	
	
	



122. Прочитайте текс и выберите правильный ответ.
При подготовке деревянной поверхности под оштукатуривание набивают:
А) простильную дрань
Б) железную дрань
В) мокрую дрань
Г) тканевую дрань

Ответ:

123. Прочитайте текс и выберите правильный ответ.
Обрызг накидывается: 
А) соколом
Б) штукатурным ковшом
В) штукатурной лопаткой
Г) мастерком

Ответ:

124. Прочитайте текст и установите соответствие между штукатурным инструментом и штукатурным слоем, который им наносится
К каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца

	Инструмент
	Штукатурный слой

	А) ковш
	1 грунт

	Б) штукатурная лопатка
	2 обрызг

	В) сокол
	3 накрывка

	Г) мастерок
	4 покров


                    
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



125. Прочитайте текс и установите последовательность выполнения простой штукатурки:
1) нанесение обрызга;
2) подготовка и провешивание поверхности
3) затирка 
4) нанесение иразравнивание грунта;
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	Ответ:
	
	
	
	



126. Прочитайте текст и установите соответствие между видами штукатурки и количеством слоев, входящих в ее конструкцию:
	Название штукатурки
	Количество слоев

	А высококачественная
	1
	2

	Б улучшенная
	2
	4

	В простая
	3
	3

	Г сложная
	4
	1



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



127. Прочитайте текс и выберите правильный ответ.
Какое вяжущее из перечисленных вводят в растворы для отделки фасадов штукатуркой сграффито?
А) гипс;
Б) известковое тесто;
В) известково-гипсовая смесь
Г) мел

Ответ:

128. Прочитайте текст и установите соответствие  между составом раствора и его характеристикой

	Состав раствора
	Характеристика раствора

	А) цементный раствор 1:3
	1. тощий

	Б) цементный раствор 3:3
	2. жирный

	В) цементный раствор 1:5
	3. нормальный

	Г) цементный раствор 1:2
	4. жидкий



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



129. Прочитайте текст и установите соответствие  между дефектом штукатурки и причиной их возникновения:
	Дефект штукатурки
	Причина возникновения

	А) вспучивания и отлупы
	1- неправильное гашение извести

	Б) отслоения штукатурки
	2-оштукатуривание непрочных, зыбких поверхностей

	В) дутики
	3- сырая стена

	Г) отлупы
	4-отслоение поверхности



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



130. Прочитайте текст и установите соответствие  между дефектом наливных полов и причиной их возникновения:
	Дефект наливных полов
	Причина  возникновения

	А) крупинки на поверхности
	1- мастику наносили толстым слоем

	Б) шелушение
	2-при выполнении работ применялись грязные инструменты

	В) шероховатость
	3 - возникает при применении слишком вязкого состава

	Г) неровность
	4 - возникает при не обработке поверхности



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



131. Прочитайте текст и установите соответствие  между видами полов и их назначением:
	Виды полов
	Назначение

	А каменные полы
	1 - для нежилых помещений (вестибюлей, магазинов)

	Б полы кирпичные
	2 - в помещениях с большим избытком воды

	В полы плиточные
	3 - в помещениях (кузнечные, сварочные и котельные цеха)

	Г полы деревянные
	4- в бытовых помещениях



Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:
	
	А
	Б
	В
	Г

	Ответ
	
	
	
	



132. Прочитайте текс и выберите правильный ответ.
Контрольно – измерительные инструменты, применяемые в штукатурных работах:
А) уровень, отвес,угольники;
Б) кельма, отрезовка, сокол;
В) цикля, молоток, сокол.
Г) линейка, штангенциркуль
Ответ:

133. Прочитайте текс и установите последовательность выполнения улучшенной штукатурки:
1) нанесение обрызга;
2) подготовка  и провешивание поверхности
3) нанесение и затирка накрывки
4) нанесение и  разравнивание грунта
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	Ответ:
	
	
	
	



134. Прочитайте текст и дайте развернутый ответ. 
При  высоте здания до 8 м – расходуется восемь дюбелей на 1 м2, для крепления утеплителя. Впишите в ответе количество дюбелей необходимых для 5м2
Ответ: 

135. Прочитайте текс и установите последовательность перетирки штукатурки
1) растирают теркой нанесенные мазки раствора;
2) поверхность смачивают водой;
3) наносят мазки раствора;
4) еще раз смачивают поверхность водой;
Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо:
	
	Ответ:
	
	
	
	



136. Прочитайте текст и  дайте развернутый ответ.
Ширина помещения 4,5 м, длина помещения 3м, чему равна площадь потолка?
Ответ: 

137. Прочитайте текс и выберите один правильный ответ
Штукатурку на поврежденном участке отбивают полностью, если площадь его превышает:
А) 0,25м2
Б) 0,2 м2
В) 0,10 м2
Г) 0,15м2
Ответ:

138. Прочитайте текс и выберите один правильный ответ.
При затягивании стыков разнородных поверхностей армирующей сеткой, края сетки должны заходить по обе стороны стыка:
А) не менее чем на 40-50 мм
Б) не более чем на 40-50 мм
В) не менее чем на 20-25 мм
Г) не более чем на 20-25 мм
Ответ:











Эталоны ответов
Ключи к тестам

	№ задания
	Правильный ответ

	1
	А

	2
	Б

	3
	1234

	4
	1324

	4 
	В

	5 
	Расчет будет вестись с учетом 6 случаев травматизма, одно происшествие исключается из расчетной базы, потому что по нему продолжительность нетрудоспособности не превысила 1 суток. Вычисления будут иметь вид:
(7 — 1) * 1000 / 223 = 26,9.

	6 
	2143

	7 
	1432

	8 
	4231

	9 
	Зеленый – извещает о нормальном режиме работы;
Синий – сигнализирующий;
Желтый – предупреждающий;
Красный – запрещающий

	10 
	4132

	11 
	3421

	12 
	С работником Петровой А.Н. ее руководителем будет проведен повторный инструктаж.

	13 
	Оплата за время отстранения от работы будет произведена согласно, ТК РФ ст. 76 в размере 2/3 средней  заработной платы

	14 
	Количество рабочих дней, которое приходится на одного работающего, до проведения мероприятий по охране труда составляло:
280 - 12 = 268 дней.
Затраты рабочего времени за счет заболеваний на одного рабочего после проведения мероприятий составляют:
12-(12*10 /100)=10,8 дня

	15 
	Нет, так как Пономарева Л.А. посетила магазин и случай произошел не на территории фирмы.

	16 
	АВГ

	17 
	4123

	18 
	АБ

	19 
	4213

	20 
	Определим величину риска:
R= 48/260=0,18
Производственный риск на предприятии можно оценить как средний, но при этом нужно учитывать, к какой области по степени опасности относится предприятие.

	21 
	АБГ
Данные случаи признаются связанными с производством, так как произошли при выполнении трудовых обязанностей и действий в интересах предприятия

	22 
	С работником Осиповой Н.И. руководителем  структурного подразделения будет проведен повторный инструктаж.

	23 
	4231

	24 
	4321

	25 
	А

	26 
	А

	27 
	3421

	28 
	Б

	29 
	Б

	30 
	3412

	31 
	3124

	32 
	Б
На всех чертежах в правом нижнем углу листа располагается основная надпись чертежа.

	33 
	2314

	34 
	А13
Б24

	35 
	Б

	36 
	В ванной комнате, согласно ГОСТу, расположены раковина, унитаз, ванна сидячая

	37 
	А

	38 
	4132

	39 
	Б

	40 
	4312

	41 
	Б

	42 
	2314

	43 
	1234

	44 
	А радиус 10
Б диаметр 10
В нанесение размера квадрата
Г нанесение размера длины

	45 
	Г

	46 
	А жидкости
Б дерево
В керамика
Г естественный грунт

	47 
	В

	48 
	Раствором циркуля, равным радиусу R окружности, разделить окружность на 3 равные части, соединить полученные точки

	49 
	3421

	50 
	3421

	51 
	3124

	52 
	Чертёж, выполненный от руки в глазомерном масштабе, с соблюдением пропорций  изображаемого предмета

	53 
	2413

	54 
	2413

	55 
	4123

	56 
	2341

	57 
	4123

	58 
	3412

	59 
	2413

	60 
	2413

	61 
	4321

	62 
	2413

	63 
	4123

	64 
	4123

	65 
	3124

	66 
	Г. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности

	67 
	4321

	68 
	3412

	69 
	4132

	70 
	Гидроизоляционные строительные материалы предназначены для защиты строительных конструкций, зданий и сооружений от постоянного воздействия агрессивной влажной среды и химически агрессивных жидкостей.
Примеры: мастика, рубероид, пергамин, битум.

	71 
	Необходимо 45 штук плиток

	72 
	Средства индивидуальной защиты  глаз делятся на три категории: защитные очки, шлемы, щитки. Защищают от попадания в глаз песчинок, металлических осколков, брызг едких жидкостей, других мелких объектов

	73 
	Известково-цементный раствор изготавливается из цемента, песка и извести в пропорциях 1:5:1 соответственно. Данный раствор подходит для отделки сырых помещений.

	74 
	Стандартизация строительных материалов необходима для обеспечения качества и безопасности при их использовании. Основные виды стандартов: ГОСТ, СНиП, ТУ и Европейские стандарты

	75 
	Необходимо 190, 4 кг сухой штукатурки

	76 
	Наполнители необходимы для экономии вяжущего вещества, повышение прочности, улучшения теплоизоляции. Виды наполнителей: песок, керамзитная крошка, опилки.

	77 
	Б

	78 
	3241

	79 
	2341

	80 
	2143

	81 
	Напряжение электрического тока для переносных светильников, при  работе в сырых помещениях не должно превышать 12 В

	82 
	Площадь стены  равна 15 м2

	83 
	А

	84 
	2143

	85 
	2143

	86 
	2143

	87 
	4231

	88 
	80 м2

	89 
	16 м2

	90 
	Смеси потребуется 5 кг.

	91 
	3214

	92 
	1324

	93 
	А

	94 
	2143

	95 
	А

	96 
	12 м2

	97 
	Количество смеси равно 11,1 кг.

	98 
	2143

	99 
	А

	100 
	20

	101 
	3412

	102 
	4321

	103 
	2134

	104 
	3412

	105 
	Б

	106 
	3421

	107 
	В

	108 
	4231

	109 
	А

	110 
	Г

	111 
	Б

	112 
	Г

	113 
	А

	114 
	Г

	115 
	4231

	116 
	3412

	117 
	Г

	118 
	Г

	119 
	Б

	120 
	3214

	121 
	А,Г

	122 
	Б

	123 
	1234

	124 
	2143

	125 
	4321

	126 
	Б

	127 
	3214

	128 
	3214

	129 
	2134

	130 
	1324

	131 
	А

	132 
	2143

	133 
	40 шт.

	134 
	1234

	135 
	13, 5 м2

	136 
	А

	137 
	А
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rpaduueckoro nsoGpaxenus, agnsetcs FOCT 2.306 — 68. OH AeiiCTBYeT ANA BCEX OTPACNeil MPOMbILINEHHOCTH

cTpouTenscTBa.
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